
**AnyTone AT-D878UV »Plus«**


APRS Nastavitve

Najprej se je potrebno registrirati na spletni strani:  
<https://brandmeister.network/>


Nato nastavimo v zavihku Selfcare nastavitve za APRS:  
<https://brandmeister.network/?page=selfcare>

  
(Te so moje nastavitve, ostali imate nekaj podobnega z vašimi podatki)


Nato odpremo program postaje ter se povežemo z postajo preko USB.

Tools- options:  


Public – APRS:



Nastavite nastavitve z vašim klicnim znakom.

Nato na Public – Channel:  


Številka 4 se kot vidimo mora ujemati na obeh nastavitvah.

Shranimo – Naložimo na postajo.

Na postaji gremo v Menu- GPS – GPS on/off, nastavimo na GPS ON.

GPS Mode: GPS

Ikonica od GPS mora biti obarvana rdeče, drugače signala ne sprejemamo.

Menu – APRS – Upload type- D

APRS – Digi APRS – PTT upload – on

APRS – Intervals Set – lahko nastavimo interval pošiljanja v sekundah.  
APRS – Upload Beacon - GPS

Sedaj se moramo le še postaviti na ustrezni APRS kanal v dosegu.