**AnyTone AT-D878UV »Plus«**

APRS Nastavitve

Najprej se je potrebno registrirati na spletni strani:
<https://brandmeister.network/>

Nato nastavimo v zavihku Selfcare nastavitve za APRS:
<https://brandmeister.network/?page=selfcare>


(Te so moje nastavitve, ostali imate nekaj podobnega z vašimi podatki)

Nato odpremo program postaje ter se povežemo z postajo preko USB.

Tools- options:


Public – APRS:



Nastavite nastavitve z vašim klicnim znakom.

Nato na Public – Channel:


Številka 4 se kot vidimo mora ujemati na obeh nastavitvah.

Shranimo – Naložimo na postajo.

Na postaji gremo v Menu- GPS – GPS on/off, nastavimo na GPS ON.

GPS Mode: GPS

Ikonica od GPS mora biti obarvana rdeče, drugače signala ne sprejemamo.

Menu – APRS – Upload type- D

APRS – Digi APRS – PTT upload – on

APRS – Intervals Set – lahko nastavimo interval pošiljanja v sekundah.
APRS – Upload Beacon - GPS

Sedaj se moramo le še postaviti na ustrezni APRS kanal v dosegu.